[Version]
Ver = 3.1.4.0

[StringName]
IDC_STATIC_ERROR_HINT=Состояние
IDC_STATIC_RESUME_HINT=Продолжить 
IDC_STATIC_JOB_STATUS=Состояние задания
IDC_STATIC_EP_INFO=Информации о тонер-картридже  
IDC_STATIC_PRINTER_INFO=Информация о принтере
IDC_STATIC_ABOUT=О программе
IDC_TITLE_NAME = P1000 монитор состояния
SM_MODULE_CATION=P1000 монитор состояния

IDC_TEST=Пробная страница принтера
IDC_ABOUT=О программе
IDD_ERRORTEXT=Указания для продолжения работы. 
IDC_STATIC_CURRENT_PAGE=Текущая страница:
IDC_STATIC_JOB_NAME=Текущее задание:
IDC_STATIC_PAPER_SIZE=Формат бумаги:
IDC_STATIC_PAPER_MEDIA=Тип бумаги:
IDC_STATIC_EP_PAGES=Количество напечатанных страниц для тонер-картриджа:
IDC_STATIC_ALL_PAGES=Общее количество напечатанных страниц:
IDC_STATIC_TONER_REMAIN=Остаток тонера:
IDC_STATIC_PRINTER_NAME=Наименование принтера:
IDC_STATIC_GO=Продолжить
IDC_STATIC_DELETE=Удалить задание    

TEST_PAGE_CP=Нет 

TEST_PAGE_EPU_1=Тонер-картридж закончился
TEST_PAGE_EPU_2=Использованный картридж
TEST_PAGE_EPU_3=новый тонер-картридж

TEST_PAGE_NONE=Нет 

TEST_PAGE_EPC_1=10 тысяч страниц
TEST_PAGE_EPC_2=6 тысяч страниц
TEST_PAGE_EPC_3=2 тысячи страниц

TEST_PAGE_PM_0=Обычная бумага
TEST_PAGE_PM_1=Прозрачная плёнка
TEST_PAGE_PM_2=Толстая бумага
TEST_PAGE_PM_3=Конверт
TEST_PAGE_PM_4=Открытка
TEST_PAGE_PM_5=Бланк
TEST_PAGE_PM_6=Бумага из вторсырья
TEST_PAGE_PM_7=Калька
TEST_PAGE_PM_8=Наклейка
TEST_PAGE_PM_9=Другая
TEST_PAGE_PM_NONE=Нет

TEST_PAGE_PT_0=


//N_STATUS_POWEROFF
STATUS_N_STATUS_POWEROFF=Нет питания или что-то случилось с кабелем
RESUME_N_STATUS_POWEROFF=1. Проверьте кабель питания!\n\n2. Проверьте выключатель питания!\n\n3. Проверьте интерфейсный кабель!\n\n4. Проверьте соединение с компьютером!\n\n5. Проверьте не находится ли принтер в режиме оффлайн!

BASIC_BIPMAP_
PAPER_STRING

STATUS_N_STATUS_SC_0=Внутренняя неисправность принтера(No.01)
STATUS_N_STATUS_SC_1=Внутренняя неисправность принтера(No.02)
STATUS_N_STATUS_SC_2=Внутренняя неисправность принтера(No.03)
STATUS_N_STATUS_SC_3=Внутренняя неисправность принтера(No.04)
STATUS_N_STATUS_SC_4=Внутренняя неисправность принтера(No.05)
STATUS_N_STATUS_SC_5=Внутренняя неисправность принтера(No.06)
RESUME_N_STATUS_SC=Внутренняя неисправность принтера.  Пожалуйста, обратитесь в сервисную службу!

STATUS_N_STATUS_PAUSE=Пауза
RESUME_N_STATUS_PAUSE=Пауза

STATUS_N_STATUS_SLEEP=энергосберегающий режим
RESUME_N_STATUS_SLEEP=Принтер вошёл в энергосберегающий режим. Любое отправленное на печать задание может пробудить принтер.

STATUS_N_STATUS_WARMUP=Нагрев
RESUME_N_STATUS_WARMUP=Принтер разогревается, подождите, пожалуйста!

STATUS_N_STATUS_READY=Готов
RESUME_N_STATUS_READY=Принтер готов.

STATUS_N_STATUS_BUSY=Печатает
RESUME_N_STATUS_BUSY=Принтер печатает.

STATUS_N_ERROR_ENBLE_BIDI=Двусторонний обмен данными не настроен
RESUME_N_ERROR_ENBLE_BIDI=1. Откройте страницу свойств принтера!\n\n2. Выберите закладку "Порты" принтера!\n\n3. Выберите опцию «Разрешить двусторонний обмен данными»!

STATUS_N_ERROR_READY=Внутренняя неисправность
RESUME_N_ERROR_READY=Внутренняя неисправность принтера.  Пожалуйста, обратитесь в сервисную службу!

STATUS_N_ERROR_DEBUG=Настройка...
RESUME_N_ERROR_DEBUG=Пожалуйста, Перезагрузите принтер!

STATUS_N_ERROR_NONE=
RESUME_N_ERROR_NONE=

STATUS_N_ERROR_COVER_OPEN=Верхняя крышка принтера открыта      
RESUME_N_ERROR_COVER_OPEN=Закройте верхнюю крышку принтера!

STATUS_N_ERROR_NO_CARTRIDGE=Картридж не установлен
RESUME_N_ERROR_NO_CARTRIDGE=1. Откройте верхнюю крышку принтера\n\n2. Установите тонер-картридж согласно руководству пользователя.\n\n3. Закройте верхнюю крышку.

STATUS_N_ERROR_CARTRIDGE_MISMATCH=Неправильный тип тонер-картриджа
RESUME_N_ERROR_CARTRIDGE_MISMATCH=1. Откройте верхнюю крышку принтера\n\n2. Извлеките тонер-картридж из принтера.\n\n3. Установите картридж правильного типа.\n\n4. Закройте верхнюю крышку

STATUS_N_ERROR_TONER_WARNING_1=--Мало тонера
RESUME_N_ERROR_TONER_WARNING_1=\n\nЧтобы всегда иметь хорошее качество печати, заменяйте тонер-картридж вовремя, рекомендуется использовать оригинальные расходные материалы.

STATUS_N_ERROR_TONER_WARNING_2=Тонер закончился.
RESUME_N_ERROR_TONER_WARNING_2=1. Откройте верхнюю крышку принтера.\n\n2. Извлеките тонер-картридж из принтера.\n\n3. Установьте новый тонер-картридж. \n\n4. Закройте верхнюю крышку

STATUS_N_ERROR_PAPER_OUT=Нет бумаги
RESUME_N_ERROR_PAPER_OUT=Поместите бумагу в подающий лоток, как показано на картинке. 

STATUS_N_ERROR_PAPER_JAM_1=Замятие бумаги на выходе из притнтера .
RESUME_N_ERROR_PAPER_JAM_1=1.Откройте верхнюю крышку принтера.\n\n2. Извлеките замятую бумагу.\n\n3. Закройте верхнюю крышку

STATUS_N_ERROR_PAPER_JAM_2=Замятие бумаги внутри принтера.
RESUME_N_ERROR_PAPER_JAM_2=1. Откройте верхнюю крышку принтера.\n\n2. Извлеките тонер-картридж из принтера.\n\n3. Извлеките застрявшую бумагу\n\n4. Установьте тонер-картридж.\n\n5. Закройте верхнюю крышку.

STATUS_N_ERROR_PAPER_JAM_3=Замятие бумаги сзади.
RESUME_N_ERROR_PAPER_JAM_3=1.Откройте заднюю крышку.\n\n2. Извлеките замятую бумагу.\n\n3. Закройте заднюю крышку!

STATUS_N_ERROR_PAPER_JAM_4=Бумага провалилась входить в MSI.
RESUME_N_ERROR_PAPER_JAM_4=Возьмите застряющие бумаги из MSI!

STATUS_N_ERROR_PAPER_JAM_5=В принтер не подается бумага
RESUME_N_ERROR_PAPER_JAM_5=1. Еще раз переустановите бумагу в подающий лоток.\n\n2. Нажмите кнопку «Продолжить» на принтере, чтобы продолжить печатать.\n\n3. Или откройте и закройте верхнюю крышку принтера, чтобы продолжить печатать. 

STATUS_N_ERROR_PAPER_JAM_6=Замятие бумаги в лотке для двусторонней печати
RESUME_N_ERROR_PAPER_JAM_6=1.Откройте крышку лотка для двусторонней печати.\n\n2. Извлеките замятую бумагу.\n\n3. Закройте крышку лотка для двусторонней печати.

STATUS_N_ERROR_PAPER_JAM_7=Бумага застряла в OCT.
RESUME_N_ERROR_PAPER_JAM_7=Возьмите застряющие бумаги из OCT!

STATUS_N_ERROR_PAPER_SIZE_0=Неправильный формат бумаги в основном лотке.
RESUME_N_ERROR_PAPER_SIZE_0=В основном лотке нет бумаги требуемого формата.\n\n1. Проверьте направляющую бумаги в основном лотке, or\n\n2. установите бумагу требуемого формата или\n\n3.Нажмите клавишу "продолжить",чтобы использовать установленную бумагу.

STATUS_N_ERROR_PAPER_SIZE_1=Неправильный формат бумаги в основном лотке.
RESUME_N_ERROR_PAPER_SIZE_1=В основном лотке нет бумаги требуемого формата.\n\n1. Проверьте направляющую бумаги в основном лотке, or\n\n2. установите бумагу требуемого формата или\n\n3.Нажмите клавишу "продолжить" чтобы использовать установленную бумагу.

STATUS_N_ERROR_PAPER_SIZE_2=Неправильный формат бумаги в основном лотке.
RESUME_N_ERROR_PAPER_SIZE_2=В основном лотке нет бумаги требуемого формата.\n\n1. Проверьте направляющую бумаги в основном лотке, or\n\n2. установите бумагу требуемого формата или\n\n3.Нажмите клавишу "продолжить" чтобы использовать установленную бумагу.

STATUS_N_ERROR_PAPER_SIZE_3=Неправильный формат бумаги в основном лотке.
RESUME_N_ERROR_PAPER_SIZE_3=В основном лотке нет бумаги требуемого формата.\n\n1. Проверьте направляющую бумаги в основном лотке, or\n\n2. установите бумагу требуемого формата или\n\n3.Нажмите клавишу "продолжить" чтобы использовать установленную бумагу.

STATUS_N_ERROR_PAPER_SIZE_4=Неподходящий формат бумаги для двусторонней печати. 
RESUME_N_ERROR_PAPER_SIZE_4=Бумага в основном лотке не подходит для двухсторонней печати.\n\n1. Проверьте направляющую бумаги в основном лотке, or\n\n2. установите бумагу требуемого формата в основной лоток.

STATUS_N_ERROR_PAPER_MISMATCH=Неправильный формат бумаги
RESUME_N_ERROR_PAPER_MISMATCH=1.Извлеките бумагу неправильного формата.\n\n2. Установите бумагу требуемого формата.\n\n3. Нажмите кнопку «Продолжить» в окне программы или на притере, чтобы использовать установленную бумагу.

STATUS_N_ERROR_DATA_TRANSFER=Ошибка при передаче данных.
RESUME_N_ERROR_DATA_TRANSFER=Ошибка передачи данных, пожалуйста, перезагрузите принтер.

STATUS_N_STATUS_PRINTER_PAUSE=Печать остановлена
RESUME_N_STATUS_PRINTER_PAUSE=Отмените опцию "Приостановить печать" в свойствах очереди печати или перезапустите приостановленное задание.

STATUS_N_ERROR_DUPLEX_MIDDLE=Двухсторонняя печать
RESUME_N_ERROR_DUPLEX_MIDDLE=1. Переверните и установите бумагу в лоток как показано на рисунке.\n\n2. Нажмите  «Продолжить» в окне программы, чтобы продолжить печатать.\n\n3. Пожалуйста, выполните двустороннюю печать как можно скорее, чтобы не мешать другим заданиям в очереди печати. 

STATUS_N_ERROR_BUSY_CHANNEL=Порт печати занят
RESUME_N_ERROR_BUSY_CHANNEL=Принтер выполняет другую операцию.

STATUS_N_ERROR_JOB_CANCELED=Операция отменена
RESUME_N_ERROR_JOB_CANCELED=Операция отменена.

STATUS_N_STATUS_COMPONENT_FAIL_0=Отсутствует лоток для двусторонней печати
RESUME_N_STATUS_COMPONENT_FAIL_0=Установите лоток для двусторонней печати!

STATUS_N_STATUS_COMPONENT_FAIL_1=Отсутствует дополнительный лоток для бумаги.
RESUME_N_STATUS_COMPONENT_FAIL_1=Установите дополнительный лоток для бумаги.

STATUS_N_STATUS_NO_CASSETTE_0=Нет лотока для ручной подачи.
RESUME_N_STATUS_NO_CASSETTE_0=Установите лоток для ручной подачи. 

STATUS_N_STATUS_NO_CASSETTE_1=Нет основного лотка для бумаги. 
RESUME_N_STATUS_NO_CASSETTE_1=Установите основной лоток для бумаги. 

STATUS_N_STATUS_NO_CASSETTE_2=Нет лотка 2 для бумаги.
RESUME_N_STATUS_NO_CASSETTE_2=Установите лоток 2 для бумаги. 

STATUS_N_STATUS_NO_CASSETTE_3=Нет лотка 3 для бумаги.
RESUME_N_STATUS_NO_CASSETTE_3=Установите лоток 3 для бумаги. 

STATUS_N_STATUS_NO_CASSETTE_4=Нет лотка 4 для бумаги.
RESUME_N_STATUS_NO_CASSETTE_4=Установите лоток 4 для бумаги. 

STATUS_N_ERROR_FUSER_END=Ресурс термоблока исчерпан.
RESUME_N_ERROR_FUSER_END=1. Откройте верхнюю крышку!\n\n2. Извлеките старый термоблок\n\n3. Установите новый термоблок\n\n4. Закройте верхнюю крышку. 

IDC_STATIC_CONTENT=Удалить задание?
IDC_STATIC_YES=ДА
IDC_STATIC_NO=Отменить

IDC_ABOUT_OK=OK
IDC_ABOUT_PRINTER_NAME=Pantum P1000 Серия принтера
IDC_ABOUT_PRINTER_VER=Версия: 3.1.4.0
IDC_ABOUT_PATENT=Авторские права собственности(C): (2006-2010)Компания <<ZhuHai Seine Technology Co., Ltd.>> сохраняет все права.

IDC_OK=OK

TEST_PAGE_WEEK_ID_0=Воскресенье
TEST_PAGE_WEEK_ID_1=Понедельник
TEST_PAGE_WEEK_ID_2=Вторник
TEST_PAGE_WEEK_ID_3=Среда
TEST_PAGE_WEEK_ID_4=Четверг
TEST_PAGE_WEEK_ID_5=Пятница
TEST_PAGE_WEEK_ID_6=Суббота

PAPER_SIZE_CODE_00=Нет лотка
PAPER_SIZE_CODE_01=A4
PAPER_SIZE_CODE_03=A3
PAPER_SIZE_CODE_04=Letter
PAPER_SIZE_CODE_05=B4
PAPER_SIZE_CODE_06=B5
PAPER_SIZE_CODE_0A=Ledger
PAPER_SIZE_CODE_0B=Statement
PAPER_SIZE_CODE_0C=Legal
PAPER_SIZE_CODE_11=Monarch
PAPER_SIZE_CODE_13=DL
PAPER_SIZE_CODE_14=C5
PAPER_SIZE_CODE_15=Com-10
PAPER_SIZE_CODE_1D=Executive
PAPER_SIZE_CODE_21=Custom
PAPER_SIZE_CODE_23=A5
PAPER_SIZE_CODE_24=открытка
PAPER_SIZE_CODE_DEFAULT=Другой
PAPER_SIZE_CODE_NONE=Нет бумаги

SM_QUERY_JOB_NONE=Нет
TEST_PAGE_PT_NONE=Нет
TEST_PAGE_CP_NONE=Нет
TEST_PAGE_JN_NONE=Нет
TEST_PAGE_IT_NONE=Нет

NONE_PRINTER_HINT=Принтер серии Pantum P1000 не обнаружен.
CLICK_CONTINUE_HINT=Нажмите кнопку "Продолжить" ,чтобы напечатать четные страницы.
CLICK_TEST_HINT=Пожалуйста, отмените "Печатать прямо на принтер"

PRINTER_TEST_INFO_PAGE=Информационная страница принтера серии Pantum P1000
PRINTER_TEST_PAGE_START=Начало информационной страницы
PRINTER_TEST_INFO_CURDATE=Дата печати:
PRINTER_TEST_HOST_INFO=Информация о компьютере
PRINTER_TEST_INFO_DRIVER_NAME=Наименование драйвера:
PRINTER_TEST_INFO_DRIVER_VER=Версия драйвера:
PRINTER_TEST_INFO_OUTPUT_PORT=Порт печати:
PRINTER_TEST_INFO_OS_VER=Операционная система:
PRINTER_TEST_INFO_OS_LANG=Язык операционной системы:
PRINTER_TEST_INFO_CPU=CPU:
PRINTER_TEST_PRINTER_INFO=Информация о принтере
PRINTER_TEST_PRINTER_NAME=Наименование принтера:
PRINTER_TEST_USB_VENDER=USB Vender ID:
PRINTER_TEST_INFO_FIRMWARE_VER=Версия прошивки:
PRINTER_TEST_INFO_JX_VER=Версия чипа:
PRINTER_TEST_INFO_MEMORY=Объем памяти:
PRINTER_TEST_INFO_JX_PAGES=Информация о чипе машины:
PRINTER_TEST_INFO_PRINT_MODE=Режим печати:
PRINTER_TEST_INFO_PRODUCT_SN=Серийный номер принтера:
PRINTER_TEST_CONSUME_INFO=Состояние расходных материалов
PRINTER_TEST_INFO_TONER_REMAIN=Количество оставшегося тонера:
PRINTER_TEST_INFO_XG_PAGES=Информация о картридже:
PRINTER_TEST_PAGE_END=Конец информационной страницы

PRINTER_TEST_INFO_TRAY=Лоток:

PRINTER_TEST_INFO_TIP1 = Note: The Toner remaining figure is calculated based on ISO/IEC 19752 testing. 
PRINTER_TEST_INFO_TIP2 = Actual results may vary based on the content and size of the pages printed.


TEST_PAGE_PT_01=Установленный пользователем
TEST_PAGE_PT_02=A4
TEST_PAGE_PT_03=Letter
TEST_PAGE_PT_04=Legal 13
TEST_PAGE_PT_05=Legal
TEST_PAGE_PT_06=JIS B5
TEST_PAGE_PT_07=Monarch Env
TEST_PAGE_PT_08=DL Env
TEST_PAGE_PT_09=C5 Env
TEST_PAGE_PT_10=No.10 Env
TEST_PAGE_PT_11=Youkei Size4
TEST_PAGE_PT_12=A5
TEST_PAGE_PT_13=Japanese Postcard
TEST_PAGE_PT_14=Choukei Size3
TEST_PAGE_PT_15=16K
TEST_PAGE_PT_16=Big 16K
TEST_PAGE_PT_17=32K
TEST_PAGE_PT_18=Big 32K
TEST_PAGE_PT_19=A6
TEST_PAGE_PT_20=ISO B5
TEST_PAGE_PT_21=Executive
TEST_PAGE_PT_22=Folio
TEST_PAGE_PT_23=Oficio
TEST_PAGE_PT_24=Statement
TEST_PAGE_PT_25=C6 Env
TEST_PAGE_PT_26=ZL
TEST_PAGE_PT_27=B6 Env
TEST_PAGE_PT_28=B6
TEST_PAGE_PT_DEFAULT=Другой

IDC_ABOUT_CAPTION=О программе

[BitMapName]
IDB_BITMAP_BACKGROUND=bg.bmp

IDB_BITMAP_NEXTF=nextd.bmp
IDB_BITMAP_NEXTD=nextf.bmp
IDB_BITMAP_NEXTU=nextu.bmp

IDB_N_STATUS_POWEROFF=Power_Off.bmp
IDB_N_STATUS_SC=Fatal_error.bmp
IDB_N_STATUS_PAUSE=Print_pause.bmp

IDB_N_STATUS_SLEEP_1=Power_save_1.bmp
IDB_N_STATUS_SLEEP_2=Power_save_2.bmp
IDB_N_STATUS_SLEEP_3=Power_save_3.bmp

IDB_N_STATUS_WARMUP_1=Warmup_1.bmp
IDB_N_STATUS_WARMUP_2=Warmup_2.bmp
IDB_N_STATUS_WARMUP_3=Warmup_3.bmp

IDB_N_STATUS_READY=Print_ready.bmp

IDB_N_STATUS_BUSY_1=Printing_1.bmp
IDB_N_STATUS_BUSY_2=Printing_2.bmp
IDB_N_STATUS_BUSY_3=Printing_3.bmp

IDB_N_STATUS_DEBUG=debug.bmp

IDB_N_STATUS_COVER_OPEN_1=Cover_Open.bmp
IDB_N_STATUS_COVER_OPEN_2=Close_up_Cover.bmp
IDB_N_STATUS_COVER_OPEN_3=Close_back_Cover.bmp

IDB_N_STATUS_NO_CARTRIDGE_1=Open_up_Cover.bmp
IDB_N_STATUS_NO_CARTRIDGE_2=Cartridge_in.bmp
IDB_N_STATUS_NO_CARTRIDGE_3=Cartridge4.bmp

IDB_N_STATUS_TONER_WARNING=Toner_low.bmp

IDB_N_STATUS_PAPER_OUT_1=Open_Mp.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_OUT_2=Add_paper_Mp.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_OUT_3=Close_Mp.bmp

IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_11=Open_cover.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_12=Pout_Exit.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_13=Close_up_Cover.bmp

IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_21=Open_cover.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_22=Cartridge_out.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_23=Pout_NoExit.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_24=Cartridge_in.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_25=Close_up_Cover.bmp

IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_31=Open_cover.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_32=Pout_Reg.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_33=Close_up_Cover.bmp

IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_4=Pout_MP.bmp

IDB_N_ERROR_PAPER_MISMATCH_1=Open_Mp.bmp
IDB_N_ERROR_PAPER_MISMATCH_2=Pout_MP.bmp
IDB_N_ERROR_PAPER_MISMATCH_3=Mismatch_MP_2.bmp
IDB_N_ERROR_PAPER_MISMATCH_4=Close_Mp.bmp

IDB_N_ERROR_DATA_TRANSFER=Fatal_error.bmp

IDB_N_ERROR_DUPLEX_MIDDLE_1=Dprint_1.bmp
IDB_N_ERROR_DUPLEX_MIDDLE_2=Dprint_2.bmp
IDB_N_ERROR_DUPLEX_MIDDLE_3=Dprint_3.bmp
IDB_N_ERROR_DUPLEX_MIDDLE_4=Dprint_4.bmp

IDB_N_ERROR_BUSY_CHANNEL_1=Printing_1.bmp
IDB_N_ERROR_BUSY_CHANNEL_2=Printing_2.bmp
IDB_N_ERROR_BUSY_CHANNEL_3=Printing_3.bmp

IDB_N_ERROR_JOB_CANCELED=JobCel.bmp
IDB_BACKGROUND_BITMAP=bg.bmp

IDB_BITMAP_YESF=okd.bmp
IDB_BITMAP_YESD=okf.bmp
IDB_BITMAP_YESU=oku.bmp
IDB_BITMAP_NOF=nod.bmp
IDB_BITMAP_NOD=nof.bmp
IDB_BITMAP_NOU=nou.bmp

IDB_BITMAP_OKF=okd.bmp
IDB_BITMAP_OKD=okf.bmp
IDB_BITMAP_OKU=oku.bmp

IDB_BITMAP_LOGO=Logo.bmp

IDB_BITMAP_PREVF=pred.bmp
IDB_BITMAP_PREVD=pref.bmp
IDB_BITMAP_PREVU=preu.bmp

IDB_BITMAP_STOPF=STOPD.bmp
IDB_BITMAP_STOPD=STOPF.bmp
IDB_BITMAP_STOPU=STOPU.bmp

IDB_BITMAP_TESTF=testd.bmp
IDB_BITMAP_TESTD=testf.bmp
IDB_BITMAP_TESTU=testu.bmp

IDB_BITMAP_ABOUTF=aboutd.bmp
IDB_BITMAP_ABOUTD=aboutf.bmp
IDB_BITMAP_ABOUTU=aboutu.bmp

IDB_BITMAP_GOX=gox.bmp
IDB_BITMAP_GOF=god.bmp
IDB_BITMAP_GOD=gof.bmp
IDB_BITMAP_GOU=gou.bmp
IDB_BITMAP_DELETEX=deletex.bmp
IDB_BITMAP_DELETEF=deleted.bmp
IDB_BITMAP_DELETED=deletef.bmp
IDB_BITMAP_DELETEU=deleteu.bmp
IDB_BITMAP_CLOSED=closeu.bmp
IDB_BITMAP_CLOSEU=closed.bmp
IDB_BITMAP_MINID=MINIu.bmp
IDB_BITMAP_MINIU=MINId.bmp

IDB_N_STATUS_FUSER_LIFEEND_1=Fuser_end_1.bmp
IDB_N_STATUS_FUSER_LIFEEND_2=Fuser_end_2.bmp
IDB_N_STATUS_FUSER_LIFEEND_3=Fuser_end_3.bmp

IDB_DUPLEX_FAIL=G&G.bmp
IDB_OT_FAIL=Ot_Fail.bmp

IDB_PAPERSIZEERROR=Psizeerror.bmp

IDB_N_STATUS_NONE=G&G.bmp

[IconName]
IDI_N_STATUS_POWEROFF=power_off.ico
IDI_N_STATUS_SC=service_call.ico
IDI_N_STATUS_PAUSE=pause.ico
IDI_N_STATUS_SLEEP=sleeping.ico
IDI_N_STATUS_WARMUP=warmup.ico
IDI_N_STATUS_READY=ready.ico
IDI_N_STATUS_BUSY=busy.ico
IDI_N_STATUS_DEBUG=debug.ico
IDI_N_STATUS_COVER_OPEN=cover_open.ico
IDI_N_STATUS_NO_CARTRIDGE=status_display.ico
IDI_N_STATUS_TONER_WARNING=toner_empty.ico
IDI_N_STATUS_PAPER_OUT=paper_empty.ico
IDI_N_STATUS_PAPER_JAM=paper_jam.ico
IDI_N_STATUS_PAPER_MISMATCH=mismatch.ico
IDI_N_STATUS_DATA_TRANSFER=data_transfer_error.ico
IDI_N_STATUS_DUPLEX_MIDDLE=duplex_printing.ico
IDI_N_STATUS_BUSY_CHANNEL=busy.ico
IDI_N_STATUS_JOB_CANCELED=status_display.ico

IDI_N_STATUS_FUSER_END=Fuser_end.ico
	
IDC_MINI=
IDC_CLOSE=
IDC_GO=

IDI_N_STATUS_NONE1=unknown_error_icon.ico
IDI_N_STATUS_NONE=smle.ico
IDI_STATUS=status_display.ico



