[Version]
Ver = 5.1.4.0
[StringName]
IDC_STATIC_ERROR_HINT=État
IDC_STATIC_RESUME_HINT=Reprendre
IDC_STATIC_JOB_STATUS=État de fonctionnement
IDC_STATIC_EP_INFO=Informations sur la cartouche  
IDC_STATIC_PRINTER_INFO= Page de test de l'imprimante
IDC_STATIC_ABOUT=À propos
IDC_TITLE_NAME =Moniteur d'imprimante P2000
SM_MODULE_CATION=Moniteur d'imprimante P2000
IDC_TEST=Page de test de l'imprimante
IDC_ABOUT=À propos
IDD_ERRORTEXT= Conseils pour redémarrer
IDC_STATIC_CURRENT_PAGE=N° de la page en cours:
IDC_STATIC_JOB_NAME=Nom du travail:
IDC_STATIC_PAPER_SIZE=Format de papier:
IDC_STATIC_PAPER_MEDIA=Type de papier:
IDC_STATIC_EP_PAGES=Compteur de la cartouche:
IDC_STATIC_ALL_PAGES=Compteur de l'imprimante:
IDC_STATIC_TONER_REMAIN=Niveau de toner:
IDC_STATIC_PRINTER_NAME=Nom de l'imprimante:          
IDC_STATIC_GO=Continuer
IDC_STATIC_DELETE=Supprimer
TEST_PAGE_CP=Aucun
TEST_PAGE_EPU_1=Cartouche vide
TEST_PAGE_EPU_2=Cartouche déjà utilisée
TEST_PAGE_EPU_3=Nouvelle cartouche
TEST_PAGE_NONE=AUCUN
TEST_PAGE_EPC_1=10k
TEST_PAGE_EPC_2=6k
TEST_PAGE_EPC_3=2k
TEST_PAGE_PM_0=Ordinaire
TEST_PAGE_PM_1=Transparent
TEST_PAGE_PM_2=Epais
TEST_PAGE_PM_3=Enveloppe
TEST_PAGE_PM_4=Papier cartonné
TEST_PAGE_PM_5=Pré-imprimé
TEST_PAGE_PM_6=Recyclé
TEST_PAGE_PM_7=Vellum 
TEST_PAGE_PM_8=Etiquette
TEST_PAGE_PM_9=Inconnu
TEST_PAGE_PM_NONE=Aucun
TEST_PAGE_PT_0=

//N_STATUS_POWEROFF
STATUS_N_STATUS_POWEROFF=Hors tension ou Problème avec le cordon d'alimentation
RESUME_N_STATUS_POWEROFF=1. Vérifiez le cordon d'alimentation\n\n2. Vérifiez l'interrupteur\n\n3. Vérifiez le câble USB\n\n4. Vérifiez la connexion\n\n5. Vérifiez si l'imprimante se connecte
BASIC_BIPMAP_PAPER_STRING
STATUS_N_STATUS_SC_0=Erreur interne(n°01)
STATUS_N_STATUS_SC_1=Erreur interne(n°02)
STATUS_N_STATUS_SC_2=Erreur interne(n°03)
STATUS_N_STATUS_SC_3=Erreur interne(n°04)
STATUS_N_STATUS_SC_4=Erreur interne(n°05)
STATUS_N_STATUS_SC_5=Erreur interne(n°06)
RESUME_N_STATUS_SC= Erreur interne\n\nVeuillez contacter le Service Clientèle
STATUS_N_STATUS_PAUSE=En pause
RESUME_N_STATUS_PAUSE=En pause
STATUS_N_STATUS_SLEEP=En veille
RESUME_N_STATUS_SLEEP=L'imprimante s'activera à la réception d'un travail
STATUS_N_STATUS_WARMUP=Préchauffage
RESUME_N_STATUS_WARMUP=En préchauffage. Veuillez patienter.
STATUS_N_STATUS_READY=Prête
RESUME_N_STATUS_READY=Imprimante prête. En attente d'un travail d'impression.
STATUS_N_STATUS_BUSY=Impression en cours
RESUME_N_STATUS_BUSY=Impression en cours
STATUS_N_ERROR_ENBLE_BIDI=Communication bi-directionnelle désactivée
RESUME_N_ERROR_ENBLE_BIDI=1. Sélectionnez "Propriétés de l'imprimante"\n\n2. Sélectionnez "Ports" \n\n3. Cochez "Activer la gestion du mode bidirectionel"
STATUS_N_ERROR_READY=Erreur interne
RESUME_N_ERROR_READY=Erreur interne de l'imprimante!\n\n1. Veuillez contacter le Service Clientèle.
STATUS_N_ERROR_DEBUG=Débogage
RESUME_N_ERROR_DEBUG=Veuillez redémarrer l'imprimante.
STATUS_N_ERROR_NONE=
RESUME_N_ERROR_NONE=
STATUS_N_ERROR_COVER_OPEN=Couvercle de cartouche ouvert
RESUME_N_ERROR_COVER_OPEN=Veuillez fermer le couvercle de cartouche.
STATUS_N_ERROR_NO_CARTRIDGE=Pas de cartouche d'impression
RESUME_N_ERROR_NO_CARTRIDGE=1. Ouvrez le couvercle de cartouche\n\n2. Insérez une cartouche\n\n3. Fermez le couvercle de cartouche.
STATUS_N_ERROR_CARTRIDGE_MISMATCH=Cartouche d'impression incompatible
RESUME_N_ERROR_CARTRIDGE_MISMATCH=1. Ouvrez le couvercle de cartouche\n\n2. Retirez la cartouche incompatible\n\n3. Insérez une cartouche correcte\n\n4. Fermez le couvercle de cartouche.
STATUS_N_ERROR_TONER_WARNING_1=-Niveau de toner bas
RESUME_N_ERROR_TONER_WARNING_1=\n\nConseils:Pour une qualité d'impression optimale, veuillez remplacer la cartouche par une cartouche Pantum d'origine dès que possible. 
STATUS_N_ERROR_TONER_WARNING_2=Cartouche vide
RESUME_N_ERROR_TONER_WARNING_2=1. Ouvrez le couvercle de cartouche\n\n2. Retirez l'ancienne cartouche\n\n3.  Insérez en une nouvelle\n\n4. Fermez le couvercle de cartouche\n\nConseils:Pour une qualité d'impression optimale, utilisez les cartouche Pantum d'origine.
STATUS_N_ERROR_PAPER_OUT=Plus de papier
RESUME_N_ERROR_PAPER_OUT=Veuillez mettre du papier dans le bac comme indiqué.
STATUS_N_ERROR_PAPER_JAM_1=Bourrage en sortie
RESUME_N_ERROR_PAPER_JAM_1=1. Ouvrez le couvercle de cartouche\n\n2. Retirez soigneusement le papier coincé\n\n3. Fermez le couvercle de cartouche.
STATUS_N_ERROR_PAPER_JAM_2=Bourrage à l'intérieur
RESUME_N_ERROR_PAPER_JAM_2=1. Ouvrez le couvercle de cartouche\n\n2. Retirez la cartouche\n\n3. Retirez soigneusement le papier coincé\n\n4. Ré-insérez la cartouche\n\n5. Fermez le couvercle de cartouche.
STATUS_N_ERROR_PAPER_JAM_3=Bourrage à l'arrière
RESUME_N_ERROR_PAPER_JAM_3=1. Ouvrez le capot arrière\n\n2. Retirez soigneusement le papier coincé\n\n3. Fermez le capot arrière.
STATUS_N_ERROR_PAPER_JAM_4=Problème d'alimentation manuelle
RESUME_N_ERROR_PAPER_JAM_4=1. Retirez le papier coincé dans l'alimentation manuelle\n\n 2. Ouvrez puis fermez le couvercle de cartouche.
STATUS_N_ERROR_PAPER_JAM_5=Problème de chargement du papier
RESUME_N_ERROR_PAPER_JAM_5=1. Retirez le papier du bac d'alimentation et remettez-le correctement\n\n2. Appuyez sur le bouton "Continue" de l'imprimante,\n\n3. ou ouvrez puis fermez le couvercle de cartouche pour relancer l'impression.
STATUS_N_ERROR_PAPER_JAM_6=Bourrage dans l'unité recto verso
RESUME_N_ERROR_PAPER_JAM_6=1. Ouvrez le capot de l'unité recto verso\n\n2. Retirez soigneusement le papier coincé\n\n3. Fermez le capot de l'unité recto verso.
STATUS_N_ERROR_PAPER_JAM_7=OCT Jam
RESUME_N_ERROR_PAPER_JAM_7=Take out jammed paper from OCT
STATUS_N_ERROR_PAPER_SIZE_0=Erreur de format papier dans tiroir 1
RESUME_N_ERROR_PAPER_SIZE_0=Le papier chargé dans le tiroir 1 ne correspond pas au format demandé.\n\n1. Vérifiez la position du guide, ou\n\n2. Rechargez le tiroir avec le bon format de papier, ou\n\n3. Appuyez sur la touche "Continue" de l'imprimante pour utiliser le format actuel.
STATUS_N_ERROR_PAPER_SIZE_1=Erreur de format papier dans tiroir 2
RESUME_N_ERROR_PAPER_SIZE_1=Le papier chargé dans le tiroir 2 ne correspond pas au format demandé.\n\n1. Vérifiez la position du guide, ou\n\n2. Rechargez le tiroir avec le bon format de papier, ou\n\n3. Appuyez sur la touche "Continue" de l'imprimante pour utiliser le format actuel.
STATUS_N_ERROR_PAPER_SIZE_2=Erreur de format papier dans tiroir 3
RESUME_N_ERROR_PAPER_SIZE_2=Le papier chargé dans le tiroir 3 ne correspond pas au format demandé.\n\n1. Vérifiez la position du guide, ou\n\n2. Rechargez le tiroir avec le bon format de papier, ou\n\n3. Appuyez sur la touche "Continue" de l'imprimante pour utiliser le format actuel.
STATUS_N_ERROR_PAPER_SIZE_3=Erreur de format papier dans tiroir 4
RESUME_N_ERROR_PAPER_SIZE_3=Le papier chargé dans le tiroir 4 ne correspond pas au format demandé.\n\n1. Vérifiez la position du guide, ou\n\n2. Rechargez le tiroir avec le bon format de papier, ou\n\n3. Appuyez sur la touche "Continue" de l'imprimante pour utiliser le format actuel.
STATUS_N_ERROR_PAPER_SIZE_4=Erreur de format papier pour recto verso
RESUME_N_ERROR_PAPER_SIZE_4=Le papier chargé ne permet pas l'impression en recto verso.:\n\n1. Vérifiez la position du guide, ou\n\n2. Rechargez le tiroir avec le format de papier approprié.
STATUS_N_ERROR_PAPER_MISMATCH=Erreur de format papier
RESUME_N_ERROR_PAPER_MISMATCH=1. Retirez le papier inapproprié\n\n2. Chargez le format correct\n\n3. Cliquez sur <Continuer> or appuyez sur le bouton de l'imprimante pour utiliser le format actuel.
STATUS_N_ERROR_DATA_TRANSFER=Erreur de transmission
RESUME_N_ERROR_DATA_TRANSFER=Erreur de transmission, veuillez redémarrer l'imprimante
STATUS_N_STATUS_PRINTER_PAUSE = Mise en pause
RESUME_N_STATUS_PRINTER_PAUSE =1. Décochez le statut "Suspendre l'impression" de l'imprimante dans la liste des imprimantes,\n\n2. Ou redémarrez le travail mis en pause.
STATUS_N_ERROR_DUPLEX_MIDDLE=Impression en recto verso
RESUME_N_ERROR_DUPLEX_MIDDLE=1. Chargez le papier dans le bac d'alimentation comme indiqué dans l'animation ci-contre\n\n2. Cliquez sur <Continuer> pour imprimer le verso\n\n3. N'oubliez pas de décocher l'option "Recto verso manuel" pour imprimer les travaux suivants en recto seul.
STATUS_N_ERROR_BUSY_CHANNEL=Imprimante occupée
RESUME_N_ERROR_BUSY_CHANNEL=L'imprimante est occupée à traiter un autre travail
STATUS_N_ERROR_JOB_CANCELED=Travail d'impression annulé
RESUME_N_ERROR_JOB_CANCELED=Travail d'impression annulé
STATUS_N_STATUS_COMPONENT_FAIL_0=Problème avec l'unité recto verso
RESUME_N_STATUS_COMPONENT_FAIL_0=Veuillez réinstaller l'unité recto verso
STATUS_N_STATUS_COMPONENT_FAIL_1=Problème avec un tiroir additionnel
RESUME_N_STATUS_COMPONENT_FAIL_1=Veuillez réinstaller le tiroir additionnel
STATUS_N_STATUS_NO_CASSETTE_0=Pas de cassette dans le chargeur manuel
RESUME_N_STATUS_NO_CASSETTE_0=Pas de cassette
STATUS_N_STATUS_NO_CASSETTE_1=Tiroir 1 absent
RESUME_N_STATUS_NO_CASSETTE_1=Veuillez insérer le tiroir 1
STATUS_N_STATUS_NO_CASSETTE_2=Tiroir 2 absent
RESUME_N_STATUS_NO_CASSETTE_2=Veuillez insérer le tiroir 2
STATUS_N_STATUS_NO_CASSETTE_3=Tiroir 3 absent
RESUME_N_STATUS_NO_CASSETTE_3=Veuillez insérer le tiroir 3
STATUS_N_STATUS_NO_CASSETTE_4=Tiroir 4 absent
RESUME_N_STATUS_NO_CASSETTE_4=Veuillez insérer le tiroir 4
STATUS_N_ERROR_FUSER_END=Unité de fusion en fin de vie
RESUME_N_ERROR_FUSER_END=1. Ouvrez le capot\n\n2. Retirez l'ancienne unité de fusion\n\n3. Installez la nouvelle unité.\n\n4. Fermez le capot
IDC_STATIC_CONTENT=Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce travail?
IDC_STATIC_YES=OUI
IDC_STATIC_NO=NON
IDC_ABOUT_OK=OK
IDC_ABOUT_PRINTER_NAME=Pantum P2000 Series Printer
IDC_ABOUT_PRINTER_VER=Version: 5.1.4.0
IDC_ABOUT_PATENT=Copyright(C) 2006-2012 Seine Technology Co.,Ltd. Tous droits réservés. 
IDC_OK=OK
TEST_PAGE_WEEK_ID_0=Dimanche
TEST_PAGE_WEEK_ID_1=Lundi
TEST_PAGE_WEEK_ID_2=Mardi
TEST_PAGE_WEEK_ID_3=Mercredi
TEST_PAGE_WEEK_ID_4=Jeudi
TEST_PAGE_WEEK_ID_5=Vendredi
TEST_PAGE_WEEK_ID_6=Samedi
PAPER_SIZE_CODE_00=Pas de cassette
PAPER_SIZE_CODE_01=A4
PAPER_SIZE_CODE_03=A3
PAPER_SIZE_CODE_04=Letter
PAPER_SIZE_CODE_05=B4
PAPER_SIZE_CODE_06=B5
PAPER_SIZE_CODE_0A=Ledger
PAPER_SIZE_CODE_0B=Statement
PAPER_SIZE_CODE_0C=Legal
PAPER_SIZE_CODE_11=Monarch
PAPER_SIZE_CODE_13=DL
PAPER_SIZE_CODE_14=C5
PAPER_SIZE_CODE_15=Com-10
PAPER_SIZE_CODE_1D=Executive
PAPER_SIZE_CODE_21= Personnalisé
PAPER_SIZE_CODE_23=A5
PAPER_SIZE_CODE_24=Carte postale
PAPER_SIZE_CODE_DEFAULT=Inconnu
PAPER_SIZE_CODE_NONE= (Vide)
SM_QUERY_JOB_NONE=Aucun
TEST_PAGE_PT_NONE=Aucun
TEST_PAGE_CP_NONE=Aucun
TEST_PAGE_JN_NONE=Aucun
TEST_PAGE_IT_NONE=Aucun
NONE_PRINTER_HINT=Imprimante Pantum P2000 Series absente
CLICK_CONTINUE_HINT=Veuillez cliquer sur <Continuer> pour imprimer les pages paires
CLICK_TEST_HINT=Veuillez annuler l'option "Imprimer directement sur l'imprimante".
PRINTER_TEST_INFO_PAGE=Page de test de l'imprimante Pantum P2000 Series
PRINTER_TEST_PAGE_START=DEBUT DE LA PAGE D'INFORMATION
PRINTER_TEST_INFO_CURDATE=Date:
PRINTER_TEST_HOST_INFO=INFORMATIONS SUR L'ORDINATEUR
PRINTER_TEST_INFO_DRIVER_NAME=Nom du pilote:
PRINTER_TEST_INFO_DRIVER_VER=Version du pilote:
PRINTER_TEST_INFO_OUTPUT_PORT=Port de sortie:
PRINTER_TEST_INFO_OS_VER=Version du système d'exploitation:
PRINTER_TEST_INFO_OS_LANG=OS Language:
PRINTER_TEST_INFO_CPU=Processeur:
PRINTER_TEST_PRINTER_INFO=INFORMATIONS SUR L'IMPRIMANTE
PRINTER_TEST_PRINTER_NAME=Nom du produit:
PRINTER_TEST_USB_VENDER=Identifiant USB du fabricant:
PRINTER_TEST_INFO_FIRMWARE_VER=Version du contrôleur:
PRINTER_TEST_INFO_JX_VER=Version du moteur:
PRINTER_TEST_INFO_MEMORY=Capacité mémoire:
PRINTER_TEST_INFO_JX_PAGES=Information Moteur:
PRINTER_TEST_INFO_PRINT_MODE=Mode d'impression:
PRINTER_TEST_INFO_PRODUCT_SN=Numéro de série:
PRINTER_TEST_CONSUME_INFO=INFORMATIONS SUR LES CONSOMMABLES
PRINTER_TEST_INFO_TONER_REMAIN=Niveau de toner:
PRINTER_TEST_INFO_XG_PAGES=Information cartouche:
PRINTER_TEST_PAGE_END=FIN DE LA PAGE D'INFORMATION
PRINTER_TEST_INFO_TRAY= Carton
PRINTER_TEST_INFO_JX_BATCH=Engine Serials:

PRINTER_TEST_INFO_TIP1 = Note: The Toner remaining figure is calculated based on ISO/IEC 19752 testing. 
PRINTER_TEST_INFO_TIP2 = Actual results may vary based on the content and size of the pages printed.

TEST_PAGE_PT_01=Personnalisé
TEST_PAGE_PT_02=A4
TEST_PAGE_PT_03=Letter
TEST_PAGE_PT_04=Legal 13
TEST_PAGE_PT_05=Legal
TEST_PAGE_PT_06=JIS B5
TEST_PAGE_PT_07=Enveloppe Monarch
TEST_PAGE_PT_08=Enveloppe DL
TEST_PAGE_PT_09=Enveloppe C5
TEST_PAGE_PT_10=Enveloppe n°10
TEST_PAGE_PT_11=Youkei Size4
TEST_PAGE_PT_12=A5
TEST_PAGE_PT_13=Japanese Postcard
TEST_PAGE_PT_14=Choukei Size3
TEST_PAGE_PT_15=16K
TEST_PAGE_PT_16=Big 16K
TEST_PAGE_PT_17=32K
TEST_PAGE_PT_18=Big 32K
TEST_PAGE_PT_19=A6
TEST_PAGE_PT_20=ISO B5
TEST_PAGE_PT_21=Executive
TEST_PAGE_PT_22=Folio
TEST_PAGE_PT_23=Oficio
TEST_PAGE_PT_24=Statement
TEST_PAGE_PT_25=Enveloppe C6
TEST_PAGE_PT_26=ZL
TEST_PAGE_PT_27=Enveloppe B6
TEST_PAGE_PT_28=B6
TEST_PAGE_PT_DEFAULT=Inconnu
IDC_ABOUT_CAPTION=À propos
[BitMapName]
IDB_BITMAP_BACKGROUND=bg.bmp
IDB_BITMAP_NEXTF=nextd.bmp
IDB_BITMAP_NEXTD=nextf.bmp
IDB_BITMAP_NEXTU=nextu.bmp
IDB_N_STATUS_POWEROFF=Power_Off.bmp
IDB_N_STATUS_SC=Fatal_error.bmp
IDB_N_STATUS_PAUSE=Print_pause.bmp
IDB_N_STATUS_SLEEP_1=Power_save_1.bmp
IDB_N_STATUS_SLEEP_2=Power_save_2.bmp
IDB_N_STATUS_SLEEP_3=Power_save_3.bmp
IDB_N_STATUS_WARMUP_1=Warmup_1.bmp
IDB_N_STATUS_WARMUP_2=Warmup_2.bmp
IDB_N_STATUS_WARMUP_3=Warmup_3.bmp
IDB_N_STATUS_READY=Print_ready.bmp
IDB_N_STATUS_BUSY_1=Printing_1.bmp
IDB_N_STATUS_BUSY_2=Printing_2.bmp
IDB_N_STATUS_BUSY_3=Printing_3.bmp
IDB_N_STATUS_DEBUG=debug.bmp
IDB_N_STATUS_COVER_OPEN_1=Cover_Open.bmp
IDB_N_STATUS_COVER_OPEN_2=Close_up_Cover.bmp
IDB_N_STATUS_COVER_OPEN_3=Close_back_Cover.bmp
IDB_N_STATUS_NO_CARTRIDGE_1=Open_up_Cover.bmp
IDB_N_STATUS_NO_CARTRIDGE_2=Cartridge_in.bmp
IDB_N_STATUS_NO_CARTRIDGE_3=Cartridge4.bmp
IDB_N_STATUS_TONER_WARNING=Toner_low.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_OUT_1=Open_Mp.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_OUT_2=Add_paper_Mp.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_OUT_3=Close_Mp.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_11=Open_cover.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_12=Pout_Exit.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_13=Close_up_Cover.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_21=Open_cover.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_22=Cartridge_out.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_23=Pout_NoExit.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_24=Cartridge_in.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_25=Close_up_Cover.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_31=Open_cover.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_32=Pout_Reg.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_33=Close_up_Cover.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_4=Pout_MP.bmp
IDB_N_ERROR_PAPER_MISMATCH_1=Open_Mp.bmp
IDB_N_ERROR_PAPER_MISMATCH_2=Pout_MP.bmp
IDB_N_ERROR_PAPER_MISMATCH_3=Mismatch_MP_2.bmp
IDB_N_ERROR_PAPER_MISMATCH_4=Close_Mp.bmp
IDB_N_ERROR_DATA_TRANSFER=Fatal_error.bmp
IDB_N_ERROR_DUPLEX_MIDDLE_1=Dprint_1.bmp
IDB_N_ERROR_DUPLEX_MIDDLE_2=Dprint_2.bmp
IDB_N_ERROR_DUPLEX_MIDDLE_3=Dprint_3.bmp
IDB_N_ERROR_DUPLEX_MIDDLE_4=Dprint_4.bmp
IDB_N_ERROR_BUSY_CHANNEL_1=Printing_1.bmp
IDB_N_ERROR_BUSY_CHANNEL_2=Printing_2.bmp
IDB_N_ERROR_BUSY_CHANNEL_3=Printing_3.bmp
IDB_N_ERROR_JOB_CANCELED=JobCel.bmp
IDB_BACKGROUND_BITMAP=bg.bmp
IDB_BITMAP_YESF=okd.bmp
IDB_BITMAP_YESD=okf.bmp
IDB_BITMAP_YESU=oku.bmp
IDB_BITMAP_NOF=nod.bmp
IDB_BITMAP_NOD=nof.bmp
IDB_BITMAP_NOU=nou.bmp
IDB_BITMAP_OKF=okd.bmp
IDB_BITMAP_OKD=okf.bmp
IDB_BITMAP_OKU=oku.bmp
IDB_BITMAP_LOGO=Logo.bmp
IDB_BITMAP_PREVF=pred.bmp
IDB_BITMAP_PREVD=pref.bmp
IDB_BITMAP_PREVU=preu.bmp
IDB_BITMAP_STOPF=STOPD.bmp
IDB_BITMAP_STOPD=STOPF.bmp
IDB_BITMAP_STOPU=STOPU.bmp
IDB_BITMAP_TESTF=testd.bmp
IDB_BITMAP_TESTD=testf.bmp
IDB_BITMAP_TESTU=testu.bmp
IDB_BITMAP_ABOUTF=aboutd.bmp
IDB_BITMAP_ABOUTD=aboutf.bmp
IDB_BITMAP_ABOUTU=aboutu.bmp
IDB_BITMAP_GOX=gox.bmp
IDB_BITMAP_GOF=god.bmp
IDB_BITMAP_GOD=gof.bmp
IDB_BITMAP_GOU=gou.bmp
IDB_BITMAP_DELETEX=deletex.bmp
IDB_BITMAP_DELETEF=deleted.bmp
IDB_BITMAP_DELETED=deletef.bmp
IDB_BITMAP_DELETEU=deleteu.bmp
IDB_BITMAP_CLOSED=closeu.bmp
IDB_BITMAP_CLOSEU=closed.bmp
IDB_BITMAP_MINID=MINIu.bmp
IDB_BITMAP_MINIU=MINId.bmp
IDB_N_STATUS_FUSER_LIFEEND_1=Fuser_end_1.bmp
IDB_N_STATUS_FUSER_LIFEEND_2=Fuser_end_2.bmp
IDB_N_STATUS_FUSER_LIFEEND_3=Fuser_end_3.bmp
IDB_DUPLEX_FAIL=G&G.bmp
IDB_OT_FAIL=Ot_Fail.bmp
IDB_PAPERSIZEERROR=Psizeerror.bmp
IDB_N_STATUS_NONE=G&G.bmp
[IconName]
IDI_N_STATUS_POWEROFF=power_off.ico
IDI_N_STATUS_SC=service_call.ico
IDI_N_STATUS_PAUSE=pause.ico
IDI_N_STATUS_SLEEP=sleeping.ico
IDI_N_STATUS_WARMUP=warmup.ico
IDI_N_STATUS_READY=ready.ico
IDI_N_STATUS_BUSY=busy.ico
IDI_N_STATUS_DEBUG=debug.ico
IDI_N_STATUS_COVER_OPEN=cover_open.ico
IDI_N_STATUS_NO_CARTRIDGE=status_display.ico
IDI_N_STATUS_TONER_WARNING=toner_empty.ico
IDI_N_STATUS_PAPER_OUT=paper_empty.ico
IDI_N_STATUS_PAPER_JAM=paper_jam.ico
IDI_N_STATUS_PAPER_MISMATCH=mismatch.ico
IDI_N_STATUS_DATA_TRANSFER=data_transfer_error.ico
IDI_N_STATUS_DUPLEX_MIDDLE=duplex_printing.ico
IDI_N_STATUS_BUSY_CHANNEL=busy.ico
IDI_N_STATUS_JOB_CANCELED=status_display.ico
IDI_N_STATUS_FUSER_END=Fuser_end.ico
	
IDC_MINI=
IDC_CLOSE=
IDC_GO=
IDI_N_STATUS_NONE1=unknown_error_icon.ico
IDI_N_STATUS_NONE=smle.ico
IDI_STATUS=status_display.ico

