[Version]
Ver = 3.1.4.0

[StringName]
IDC_STATIC_ERROR_HINT=ステータス
IDC_STATIC_RESUME_HINT=再開
IDC_STATIC_JOB_STATUS=動作状態
IDC_STATIC_EP_INFO=カートリッジ情報  
IDC_STATIC_PRINTER_INFO=プリンター情報ページ
IDC_STATIC_ABOUT=情報
IDC_TITLE_NAME =P1000 ステータスモニタ
SM_MODULE_CATION=P1000 ステータスモニタ

IDC_TEST=プリンターテストページ
IDC_ABOUT=情報
IDD_ERRORTEXT=リカバリーのヒント
IDC_STATIC_CURRENT_PAGE=現在のページ番号：
IDC_STATIC_JOB_NAME=ジョブ名：
IDC_STATIC_PAPER_SIZE=用紙サイズ：
IDC_STATIC_PAPER_MEDIA=用紙の種類：
IDC_STATIC_EP_PAGES=カートリッジ ページ カウンタ ：
IDC_STATIC_ALL_PAGES=プリンター ページ カウンタ ：
IDC_STATIC_TONER_REMAIN=トナー残量：
IDC_STATIC_PRINTER_NAME=プリンター名：      
IDC_STATIC_GO=続行
IDC_STATIC_DELETE=削除

TEST_PAGE_CP=なし

TEST_PAGE_EPU_1=空のカートリッジ 
TEST_PAGE_EPU_2=使用済カートリッジ
TEST_PAGE_EPU_3=新しいカートリッジ

TEST_PAGE_NONE=なし

TEST_PAGE_EPC_1=10k
TEST_PAGE_EPC_2=6k
TEST_PAGE_EPC_3=2k

TEST_PAGE_PM_0=普通紙
TEST_PAGE_PM_1=OHPフィルム
TEST_PAGE_PM_2=厚紙
TEST_PAGE_PM_3=封筒
TEST_PAGE_PM_4=カード ストック
TEST_PAGE_PM_5=事前印刷紙
TEST_PAGE_PM_6=再生紙
TEST_PAGE_PM_7=べラム 
TEST_PAGE_PM_8=ラベル
TEST_PAGE_PM_9=不明
TEST_PAGE_PM_NONE=なし

TEST_PAGE_PT_0=


//N_STATUS_POWEROFF=
STATUS_N_STATUS_POWEROFF=電源が入っていないか、ケーブルに問題があります
RESUME_N_STATUS_POWEROFF=1. 電源コードを確認します\n\n2. 電源スイッチを確認します\n\n3. USB ケーブルを確認します\n\n4. 接続を確認します\n\n5. プリンターがオフラインになるかどうかを確認します

BASIC_BIPMAP_PAPER_STRING=

STATUS_N_STATUS_SC_0=内部エラー(No.01)
STATUS_N_STATUS_SC_1=内部エラー(No.02)
STATUS_N_STATUS_SC_2=内部エラー(No.03)
STATUS_N_STATUS_SC_3=内部エラー(No.04)
STATUS_N_STATUS_SC_4=内部エラー(No.05)
STATUS_N_STATUS_SC_5=内部エラー(No.06)
RESUME_N_STATUS_SC=内部エラー\n\nカスタマーサービスにお問い合わせください

STATUS_N_STATUS_PAUSE=一時停止
RESUME_N_STATUS_PAUSE=一時停止。

STATUS_N_STATUS_SLEEP=スリープ モード
RESUME_N_STATUS_SLEEP=プリンターにジョブを送信するとプリンターを回復することができます。

STATUS_N_STATUS_WARMUP=ウォーム アップ
RESUME_N_STATUS_WARMUP=ウォームアップしています。お待ちください。

STATUS_N_STATUS_READY=準備完了
RESUME_N_STATUS_READY=準備完了

STATUS_N_STATUS_BUSY=印刷中
RESUME_N_STATUS_BUSY=印刷中

STATUS_N_ERROR_ENBLE_BIDI=双方向通信が無効になっています
RESUME_N_ERROR_ENBLE_BIDI=1. 「プリンターのプロパティ」を選択します\n\n2. 「ポート」を選択します \n\n3. 「双方向サポートを有効にする」オプションを確認します。

STATUS_N_ERROR_READY=内部エラー
RESUME_N_ERROR_READY=プリンター内部エラー！\n\n1. カスタマーサービスにお問い合わせください。

STATUS_N_ERROR_DEBUG=デバッグ
RESUME_N_ERROR_DEBUG=プリンターを再起動してください。

STATUS_N_ERROR_NONE=
RESUME_N_ERROR_NONE=

STATUS_N_ERROR_COVER_OPEN=カートリッジカバーが開いています
RESUME_N_ERROR_COVER_OPEN=プリンターのカートリッジカバーを閉じてください。

STATUS_N_ERROR_NO_CARTRIDGE=プリンターカートリッジが挿入されていません
RESUME_N_ERROR_NO_CARTRIDGE=1. カートリッジカバーを開きます\n\n2. ガイドに従い、プリンターカートリッジを挿入します\n\n3. カートリッジカバーを閉じます。

STATUS_N_ERROR_CARTRIDGE_MISMATCH=誤ったプリントカートリッジがセットされています 
RESUME_N_ERROR_CARTRIDGE_MISMATCH=1. カートリッジカバーを開きます\n\n2. ガイドに従い、誤ったプリントカートリッジを取り出します\n\n3. 正しいカートリッジを挿入します\n\n4. カートリッジカバーを閉じます。

STATUS_N_ERROR_TONER_WARNING_1=--トナー残量: 少
RESUME_N_ERROR_TONER_WARNING_1=\n\nヒント：高品質出力については、推奨された場合、ただちに正規の新しい Pantum プリンターカートリッジを交換してください。

STATUS_N_ERROR_TONER_WARNING_2=カートリッジが空です
RESUME_N_ERROR_TONER_WARNING_2=1. カートリッジカバーを開きます\n\n2. ガイドに従い、古いカートリッジを取り出します\n\n3. 新しいカートリッジを挿入します\n\n4. カートリッジカバーを閉じます\n\nヒント：高品質出力については、正規の Pantum 消耗品を使用してください。

STATUS_N_ERROR_PAPER_OUT=用紙がありません
RESUME_N_ERROR_PAPER_OUT=指示に従い、トレイに用紙を入れてください。

STATUS_N_ERROR_PAPER_JAM_1=排出部に用紙が詰まっています
RESUME_N_ERROR_PAPER_JAM_1=1. カートリッジカバーを開きます\n\n2. 詰まった紙を取り出します\n\n3. カートリッジカバーを閉じます。

STATUS_N_ERROR_PAPER_JAM_2=内部に用紙が詰まっています
RESUME_N_ERROR_PAPER_JAM_2=1. カートリッジカバーを開きます\n\n2. ガイドに従い、カートリッジを取り出します\n\n3. 詰まった紙を取り除きます\n\n4. カートリッジを挿入します\n\n5. カートリッジカバーを閉じます。

STATUS_N_ERROR_PAPER_JAM_3=背面部に用紙が詰まっています
RESUME_N_ERROR_PAPER_JAM_3=1. リアカバーを開きます\n\n2. 詰まった紙を取り出します\n\n3. リアカバーを閉じます

STATUS_N_ERROR_PAPER_JAM_4=手差し用紙挿入フィードに用紙が詰まっています。
RESUME_N_ERROR_PAPER_JAM_4=1. 手差し用紙挿入口から詰まった紙を取り出します\n\n 2. カートリッジカバーを開閉し、印刷を継続します

STATUS_N_ERROR_PAPER_JAM_5=用紙フィーダ に用紙が詰まっています 
RESUME_N_ERROR_PAPER_JAM_5=1. トレイから紙を取り出し、再度挿入します\n\n2. プリンターの「続行」ボタンを押すか、\n\n3. または、カートリッジカバーを開き、その後\nカバーを閉じて印刷します

STATUS_N_ERROR_PAPER_JAM_6=両面印刷ユニットに用紙が詰まっています
RESUME_N_ERROR_PAPER_JAM_6=1. 両面印刷ユニットカバーを開きます\n\n2. 詰まった紙を取り出します\n\n3. 両面印刷ユニットカバーを閉じます

STATUS_N_ERROR_PAPER_JAM_7=オプショナル カセット トレイに紙が詰まっています
RESUME_N_ERROR_PAPER_JAM_7=オプショナル カセット トレイから詰まった紙を取り出します。

STATUS_N_ERROR_PAPER_SIZE_0=トレイ1の用紙サイズが違います
RESUME_N_ERROR_PAPER_SIZE_0=オートシートフィーダにセットされている用紙のサイズが正しくありません：\n\n1. ペーパーストッパの位置を確認します。または、\n\n2. トレイ1に正しい用紙をセットします。\n\n3. プリンターの「続行」ボタンを押し、セットした紙を使用します。

STATUS_N_ERROR_PAPER_SIZE_1=トレイ2の用紙サイズが違います
RESUME_N_ERROR_PAPER_SIZE_1=オートシートフィーダにセットされている用紙のサイズが正しくありません：\n\n1. ペーパーストッパの位置を確認します。または、\n\n2. トレイ2に正しい用紙をセットします。\n\n3. プリンターの「続行」ボタンを押し、セットした紙を使用します。

STATUS_N_ERROR_PAPER_SIZE_2=オプショナルトレイ3の用紙サイズが違います
RESUME_N_ERROR_PAPER_SIZE_2=オートシートフィーダにセットされている用紙のサイズが正しくありません：\n\n1. ペーパーストッパの位置を確認します。または、\n\n2. トレイ3に正しい用紙をセットします。\n\n3. プリンターの「続行」ボタンを押し、セットした紙を使用します。

STATUS_N_ERROR_PAPER_SIZE_3=オプショナルトレイ4の用紙サイズが違います
RESUME_N_ERROR_PAPER_SIZE_3=オートシートフィーダにセットされている用紙のサイズが正しくありません：\n1. ペーパーストッパの位置を確認します。または、\n\n2. トレイ4に正しい用紙をセットします。\n\n3. プリンターの「続行」ボタンを押し、セットした紙を使用します。

STATUS_N_ERROR_PAPER_SIZE_4=両面印刷ユニットの用紙サイズが違います 
RESUME_N_ERROR_PAPER_SIZE_4=両面印刷ユニットにセットされている用紙のサイズが正しくありません：\n\n1. ペーパーストッパの位置を確認します。または、\n\n2. 正しい用紙をセットします。

STATUS_N_ERROR_PAPER_MISMATCH=用紙サイズが違います
RESUME_N_ERROR_PAPER_MISMATCH=1. 誤ったサイズの用紙を取り出します\n\n2. 正しいサイズの用紙をセットします\n\n3. プリンターの<続行>ボタンをクリック、または押して、セットした用紙を使用します。

STATUS_N_ERROR_DATA_TRANSFER=データ転送エラー
RESUME_N_ERROR_DATA_TRANSFER=データの転送に失敗しました。プリンターを再起動してください。

STATUS_N_STATUS_PRINTER_PAUSE= 停止中
RESUME_N_STATUS_PRINTER_PAUSE=1. プリンターリスト内で、このプリンターの「印刷の一時停止」の選択を解除します\n\n2. または、停止したジョブを再開します。

STATUS_N_ERROR_DUPLEX_MIDDLE=両面印刷
RESUME_N_ERROR_DUPLEX_MIDDLE=1. 指示に従い、トレイに紙をセットします\n\n2. インターフェースの <続行> ボタンをクリックし、印刷を続行します\n\n3. 他のドキュメントの印刷を妨げないよう、「手動両面印刷」オプションの選択を解除します。

STATUS_N_ERROR_BUSY_CHANNEL=プリンターがビジー状態です
RESUME_N_ERROR_BUSY_CHANNEL=他のジョブが実行されているため、プリンターがビジー状態です。

STATUS_N_ERROR_JOB_CANCELED=ジョブがキャンセルされました
RESUME_N_ERROR_JOB_CANCELED=ジョブがキャンセルされました。

STATUS_N_STATUS_COMPONENT_FAIL_0=両面印刷ユニットがインストールされていません
RESUME_N_STATUS_COMPONENT_FAIL_0=両面印刷ユニットをインストールしてください。

STATUS_N_STATUS_COMPONENT_FAIL_1=オプショナル トレイがインストールされていません
RESUME_N_STATUS_COMPONENT_FAIL_1=オプショナル トレイをインストールしてください。

STATUS_N_STATUS_NO_CASSETTE_0=手動フィーダカセットが見つかりません。
RESUME_N_STATUS_NO_CASSETTE_0=カセットがありません。

STATUS_N_STATUS_NO_CASSETTE_1=トレイ 1 がありません
RESUME_N_STATUS_NO_CASSETTE_1=トレイ 1をセットしてください。

STATUS_N_STATUS_NO_CASSETTE_2=トレイ 2 がありません
RESUME_N_STATUS_NO_CASSETTE_2=トレイ 2をセットしてください。

STATUS_N_STATUS_NO_CASSETTE_3=トレイ 3 がありません
RESUME_N_STATUS_NO_CASSETTE_3=トレイ 3をセットしてください。

STATUS_N_STATUS_NO_CASSETTE_4=トレイ 4 がありません
RESUME_N_STATUS_NO_CASSETTE_4=トレイ 4をセットしてください。

STATUS_N_ERROR_FUSER_END=フューザーの使用期限が切れています
RESUME_N_ERROR_FUSER_END=1. カバーを開きます\n\n2. 古いフューザーを取り出します\n\n3. 新しいフューザーを挿入します。\n\n4. カバーを閉じます。

IDC_STATIC_CONTENT=ジョブをキャンセルしますか？
IDC_STATIC_YES=はい
IDC_STATIC_NO=いいえ

IDC_ABOUT_OK=OK
IDC_ABOUT_PRINTER_NAME=Pantum P1000 シリーズプリンター
IDC_ABOUT_PRINTER_VER=バージョン： 3.1.4.0
IDC_ABOUT_PATENT=Copyright(C) 2006-2012 Seine Technology Co.,Ltd.\n無断で複写・複製・転載することは禁止されています。 

IDC_OK=OK

TEST_PAGE_WEEK_ID_0=日曜日
TEST_PAGE_WEEK_ID_1=月曜日
TEST_PAGE_WEEK_ID_2=火曜日
TEST_PAGE_WEEK_ID_3=水曜日
TEST_PAGE_WEEK_ID_4=木曜日
TEST_PAGE_WEEK_ID_5=金曜日
TEST_PAGE_WEEK_ID_6=土曜日

PAPER_SIZE_CODE_00=カセットがありません
PAPER_SIZE_CODE_01=A4
PAPER_SIZE_CODE_03=A3
PAPER_SIZE_CODE_04=Letter
PAPER_SIZE_CODE_05=B4
PAPER_SIZE_CODE_06=B5
PAPER_SIZE_CODE_0A=Legal
PAPER_SIZE_CODE_0B=Statement
PAPER_SIZE_CODE_0C=Legal
PAPER_SIZE_CODE_11=Monarch
PAPER_SIZE_CODE_13=DL
PAPER_SIZE_CODE_14=C5
PAPER_SIZE_CODE_15=Com-10
PAPER_SIZE_CODE_1D=Executive
PAPER_SIZE_CODE_21=カスタム
PAPER_SIZE_CODE_23=A5
PAPER_SIZE_CODE_24=Postcard
PAPER_SIZE_CODE_DEFAULT=不明
PAPER_SIZE_CODE_NONE=（空）

SM_QUERY_JOB_NONE=なし
TEST_PAGE_PT_NONE=なし
TEST_PAGE_CP_NONE=なし
TEST_PAGE_JN_NONE=なし
TEST_PAGE_IT_NONE=なし

NONE_PRINTER_HINT=Pantum P1000 シリーズプリンターが見つかりません
CLICK_CONTINUE_HINT=偶数ページを印刷するには <続行>をクリックしてください 
CLICK_TEST_HINT=「プリンターに直接印刷データを送る」オプションの選択を解除します。

PRINTER_TEST_INFO_PAGE=Pantum P1000 シリーズプリンター情報ページ
PRINTER_TEST_PAGE_START=情報ページの開始
PRINTER_TEST_INFO_CURDATE=日付：
PRINTER_TEST_HOST_INFO=ホスト情報
PRINTER_TEST_INFO_DRIVER_NAME=ドライバー名：
PRINTER_TEST_INFO_DRIVER_VER=ドライバーバージョン：
PRINTER_TEST_INFO_OUTPUT_PORT=出力ポート：
PRINTER_TEST_INFO_OS_VER=OSバージョン：
PRINTER_TEST_INFO_OS_LANG=OS言語：
PRINTER_TEST_INFO_CPU=CPU:
PRINTER_TEST_PRINTER_INFO=プリンター情報
PRINTER_TEST_PRINTER_NAME=製品名：
PRINTER_TEST_USB_VENDER=USBベンダーＩＤ：
PRINTER_TEST_INFO_FIRMWARE_VER=コントローラーファームウェアバージョン：
PRINTER_TEST_INFO_JX_VER=エンジンファームウェアバージョン：
PRINTER_TEST_INFO_MEMORY=メモリーサイズ：
PRINTER_TEST_INFO_JX_PAGES=エンジン情報：
PRINTER_TEST_INFO_PRINT_MODE=印刷モード：
PRINTER_TEST_INFO_PRODUCT_SN=プロダクション S/N：
PRINTER_TEST_CONSUME_INFO=消耗品に関する情報
PRINTER_TEST_INFO_TONER_REMAIN=トナー残量：
PRINTER_TEST_INFO_XG_PAGES=カートリッジ情報：
PRINTER_TEST_PAGE_END=ページエンド情報

PRINTER_TEST_INFO_TRAY=カートン

PRINTER_TEST_INFO_TIP1 = Note: The Toner remaining figure is calculated based on ISO/IEC 19752 testing. 
PRINTER_TEST_INFO_TIP2 = Actual results may vary based on the content and size of the pages printed.


TEST_PAGE_PT_01=カスタム
TEST_PAGE_PT_02=A4
TEST_PAGE_PT_03=Letter
TEST_PAGE_PT_04=Legal 13
TEST_PAGE_PT_05=Legal
TEST_PAGE_PT_06=JIS B5
TEST_PAGE_PT_07=Monarch Env
TEST_PAGE_PT_08=DL Env
TEST_PAGE_PT_09=C5 Env
TEST_PAGE_PT_10=No.10 Env
TEST_PAGE_PT_11=Youkei Size4
TEST_PAGE_PT_12=A5
TEST_PAGE_PT_13=Japanese Postcard
TEST_PAGE_PT_14=Choukei Size3
TEST_PAGE_PT_15=16K
TEST_PAGE_PT_16=Big 16K
TEST_PAGE_PT_17=32K
TEST_PAGE_PT_18=Big 32K
TEST_PAGE_PT_19=A6
TEST_PAGE_PT_20=ISO B5
TEST_PAGE_PT_21=Executive
TEST_PAGE_PT_22=Folio
TEST_PAGE_PT_23=Oficio
TEST_PAGE_PT_24=Statement
TEST_PAGE_PT_25=C6 Env
TEST_PAGE_PT_26=ZL
TEST_PAGE_PT_27=B6 Env
TEST_PAGE_PT_28=B6
TEST_PAGE_PT_DEFAULT=不明

IDC_ABOUT_CAPTION=情報

[BitMapName]
IDB_BITMAP_BACKGROUND=bg.bmp

IDB_BITMAP_NEXTF=nextd.bmp
IDB_BITMAP_NEXTD=nextf.bmp
IDB_BITMAP_NEXTU=nextu.bmp

IDB_N_STATUS_POWEROFF=Power_Off.bmp
IDB_N_STATUS_SC=Fatal_error.bmp
IDB_N_STATUS_PAUSE=Print_pause.bmp

IDB_N_STATUS_SLEEP_1=Power_save_1.bmp
IDB_N_STATUS_SLEEP_2=Power_save_2.bmp
IDB_N_STATUS_SLEEP_3=Power_save_3.bmp

IDB_N_STATUS_WARMUP_1=Warmup_1.bmp
IDB_N_STATUS_WARMUP_2=Warmup_2.bmp
IDB_N_STATUS_WARMUP_3=Warmup_3.bmp

IDB_N_STATUS_READY=Print_ready.bmp

IDB_N_STATUS_BUSY_1=Printing_1.bmp
IDB_N_STATUS_BUSY_2=Printing_2.bmp
IDB_N_STATUS_BUSY_3=Printing_3.bmp

IDB_N_STATUS_DEBUG=debug.bmp

IDB_N_STATUS_COVER_OPEN_1=Cover_Open.bmp
IDB_N_STATUS_COVER_OPEN_2=Close_up_Cover.bmp
IDB_N_STATUS_COVER_OPEN_3=Close_back_Cover.bmp

IDB_N_STATUS_NO_CARTRIDGE_1=Open_up_Cover.bmp
IDB_N_STATUS_NO_CARTRIDGE_2=Cartridge_in.bmp
IDB_N_STATUS_NO_CARTRIDGE_3=Cartridge4.bmp

IDB_N_STATUS_TONER_WARNING=Toner_low.bmp

IDB_N_STATUS_PAPER_OUT_1=Open_Mp.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_OUT_2=Add_paper_Mp.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_OUT_3=Close_Mp.bmp

IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_11=Open_cover.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_12=Pout_Exit.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_13=Close_up_Cover.bmp

IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_21=Open_cover.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_22=Cartridge_out.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_23=Pout_NoExit.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_24=Cartridge_in.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_25=Close_up_Cover.bmp

IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_31=Open_cover.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_32=Pout_Reg.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_33=Close_up_Cover.bmp

IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_4=Pout_MP.bmp

IDB_N_ERROR_PAPER_MISMATCH_1=Open_Mp.bmp
IDB_N_ERROR_PAPER_MISMATCH_2=Pout_MP.bmp
IDB_N_ERROR_PAPER_MISMATCH_3=Mismatch_MP_2.bmp
IDB_N_ERROR_PAPER_MISMATCH_4=Close_Mp.bmp

IDB_N_ERROR_DATA_TRANSFER=Fatal_error.bmp

IDB_N_ERROR_DUPLEX_MIDDLE_1=Dprint_1.bmp
IDB_N_ERROR_DUPLEX_MIDDLE_2=Dprint_2.bmp
IDB_N_ERROR_DUPLEX_MIDDLE_3=Dprint_3.bmp
IDB_N_ERROR_DUPLEX_MIDDLE_4=Dprint_4.bmp

IDB_N_ERROR_BUSY_CHANNEL_1=Printing_1.bmp
IDB_N_ERROR_BUSY_CHANNEL_2=Printing_2.bmp
IDB_N_ERROR_BUSY_CHANNEL_3=Printing_3.bmp

IDB_N_ERROR_JOB_CANCELED=JobCel.bmp
IDB_BACKGROUND_BITMAP=bg.bmp

IDB_BITMAP_YESF=okd.bmp
IDB_BITMAP_YESD=okf.bmp
IDB_BITMAP_YESU=oku.bmp
IDB_BITMAP_NOF=nod.bmp
IDB_BITMAP_NOD=nof.bmp
IDB_BITMAP_NOU=nou.bmp

IDB_BITMAP_OKF=okd.bmp
IDB_BITMAP_OKD=okf.bmp
IDB_BITMAP_OKU=oku.bmp

IDB_BITMAP_LOGO=Logo.bmp

IDB_BITMAP_PREVF=pred.bmp
IDB_BITMAP_PREVD=pref.bmp
IDB_BITMAP_PREVU=preu.bmp

IDB_BITMAP_STOPF=STOPD.bmp
IDB_BITMAP_STOPD=STOPF.bmp
IDB_BITMAP_STOPU=STOPU.bmp

IDB_BITMAP_TESTF=testd.bmp
IDB_BITMAP_TESTD=testf.bmp
IDB_BITMAP_TESTU=testu.bmp

IDB_BITMAP_ABOUTF=aboutd.bmp
IDB_BITMAP_ABOUTD=aboutf.bmp
IDB_BITMAP_ABOUTU=aboutu.bmp

IDB_BITMAP_GOX=gox.bmp
IDB_BITMAP_GOF=god.bmp
IDB_BITMAP_GOD=gof.bmp
IDB_BITMAP_GOU=gou.bmp
IDB_BITMAP_DELETEX=deletex.bmp
IDB_BITMAP_DELETEF=deleted.bmp
IDB_BITMAP_DELETED=deletef.bmp
IDB_BITMAP_DELETEU=deleteu.bmp
IDB_BITMAP_CLOSED=closeu.bmp
IDB_BITMAP_CLOSEU=closed.bmp
IDB_BITMAP_MINID=MINIu.bmp
IDB_BITMAP_MINIU=MINId.bmp

IDB_N_STATUS_FUSER_LIFEEND_1=Fuser_end_1.bmp
IDB_N_STATUS_FUSER_LIFEEND_2=Fuser_end_2.bmp
IDB_N_STATUS_FUSER_LIFEEND_3=Fuser_end_3.bmp

IDB_DUPLEX_FAIL=G&G.bmp
IDB_OT_FAIL=Ot_Fail.bmp

IDB_PAPERSIZEERROR=Psizeerror.bmp

IDB_N_STATUS_NONE=G&G.bmp

[IconName]
IDI_N_STATUS_POWEROFF=power_off.ico
IDI_N_STATUS_SC=service_call.ico
IDI_N_STATUS_PAUSE=pause.ico
IDI_N_STATUS_SLEEP=sleeping.ico
IDI_N_STATUS_WARMUP=warmup.ico
IDI_N_STATUS_READY=ready.ico
IDI_N_STATUS_BUSY=busy.ico
IDI_N_STATUS_DEBUG=debug.ico
IDI_N_STATUS_COVER_OPEN=cover_open.ico
IDI_N_STATUS_NO_CARTRIDGE=status_display.ico
IDI_N_STATUS_TONER_WARNING=toner_empty.ico
IDI_N_STATUS_PAPER_OUT=paper_empty.ico
IDI_N_STATUS_PAPER_JAM=paper_jam.ico
IDI_N_STATUS_PAPER_MISMATCH=mismatch.ico
IDI_N_STATUS_DATA_TRANSFER=data_transfer_error.ico
IDI_N_STATUS_DUPLEX_MIDDLE=duplex_printing.ico
IDI_N_STATUS_BUSY_CHANNEL=busy.ico
IDI_N_STATUS_JOB_CANCELED=status_display.ico

IDI_N_STATUS_FUSER_END=Fuser_end.ico
	
IDC_MINI=
IDC_CLOSE=
IDC_GO=

IDI_N_STATUS_NONE1=unknown_error_icon.ico
IDI_N_STATUS_NONE=smle.ico
IDI_STATUS=status_display.ico


